**Słomniki, 09.01.2023**

**Almus Sp. z o.o. (Zamawiający)**

**Ul. Poniatowskiego 50**

**32-090 Słomniki**

Szanowni Państwo,

W związku z realizowanym przez Almus Sp. z o.o. projektem inwestycyjnym, prosimy   
o nadesłanie ofert w odpowiedzi na poniższe zapytanie. Proponowany sprzęt powinien cechować się parametrami wskazanymi w zapytaniu lub lepszymi.

Do udziału w postępowaniu zapraszamy wszystkie zainteresowane firmy, które pośrednio   
lub bezpośrednio zajmują się dostawami sprzętu do produkcji papierów higienicznych w rolce.

Nazwa zamówienia:

**Dostawa urządzeń do produkcji papierów higienicznych z możliwością łączenia warstw z wykorzystaniem wody/wilgoci**

Numer referencyjny: **09/01/2023**

Numer projektu UE:

**POIR.03.02.01-12-0001/20**

Tytuł projektu UE

**Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w przemysłowej produkcji innowacyjnych papierów higienicznych w Almus Sp. z o.o.**

GŁÓWNY KOD CPV:

**42800000-4**

**(Maszyny do produkcji papieru i tektury)**

Pozostałe kody CPV

**42810000-7**

**Części maszyn do produkcji papieru i tektury**

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

**ul. Poniatowskiego 50,   
32-090 Słomniki, Polska**

**Kryteria wyboru oferty:**

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne spełniające niżej wymienione parametry techniczne. Wybór dostawcy dokonany zostanie w oparciu o kryteria:

Jakościowe kryterium dostępu I stopnia **– gwarancja na okres minimum 12 miesięcy** i **maksimum 36 miesięcy** (oferty o terminie gwarancji nie mieszczącym się w tym przedziale będą podlegać odrzuceniu)

Kryterium cenowe: **najniższa cena netto**: maksymalnie 10 pkt (dla najtańszej oferty), każda kolejna droższa oferta otrzymuje o 1 punkt mniej; waga kryterium – 10 (liczbę uzyskanych punktów mnoży się przez 10)

Potencjalny dostawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Zwycięża oferta z najwyższą wartością punktową sumy wszystkich kryteriów. W przypadku równej ilości sumy punktów, wybrana zostanie oferta, która przedstawiała najdłuższy okres gwarancji. Jednocześnie okres gwarancji musi mieścić się w przedziale 12-36 miesięcy.

**Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest zestaw urządzeń do produkcji papierów higienicznych.

**Specyfikacja zamówienia**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa maszyny** | **Parametry** |
| **Rozwijarka (odwijak)** | Minimalne parametry:  Prędkość produkcyjna – do 700 m/min. lub więcej  Szerokość tamboru – min. 2750 operacyjnie 2770 mm  Średnica szpuli do 3000 mm  Ilość modułów odwijania – min. 3  Wyposażenie w system kontroli naciągu wstęgi oraz niezależny system odwijania papieru z każdego modułu odwijania (różne prędkości)  Układ moletowania z 56 moletami |
| **Gofrownica z modułem podgrzewającym** | Minimalne parametry:  Prędkość produkcyjna – do 700 m/min. lub więcej  Szerokość tamboru – min. 2750 operacyjnie 2770 mm  Średnica wałka stalowego – min. 498 mm  Ciśnienie nacisku – 50 kg/cm  System nawilżania wstęgi  System podgrzewania wałków  Wyposażenie w system kontroli naciągu wstęgi  Wyposażenie w system kontroli ciśnienia między wałkami i automatycznego dopasowania do zadanych parametrów (redukcja oddziaływania siły odśrodkowej) |
| **Gofrownica – moduł finalny** | Minimalne parametry:  Prędkość produkcyjna – do 700 m/min lub więcej  Szerokość papieru – min. 2750 operacyjnie 2770 mm  Obróbka wstęgi do 4 warstw lub więcej  Zdalna detekcja błędów  Niezależne serwomotory dla każdego stalowego wałka  Przebieg wstęgi i system umożliwiający łączenie bez kleju  System kontroli ciśnienia między wałkami i automatycznego dopasowania do zadanych parametrów (redukcja oddziaływania siły odśrodkowej)  Kontrola napięcia wstęgi |
| **Przewijarka** | Minimalne parametry:  Prędkość produkcyjna do 700 m/min lub więcej  Cykle min 45 logów/min lub więcej  Średnica loga – 90-200 mm lub w większym zakresie  Średnica tulei – 38-52 mm  Wyposażenie w perforator (listkownicę), z minimum 6 ostrzami  Szerokość loga – min. 2750 operacyjnie 2770 mm  Centralne smarowanie  Kontrola napięcia wstęgi  Elastyczność ustalania średnicy logów oraz tulei |
| **Zaklejak logów z magazynem** | Minimalne parametry:  Urządzenie dostosowane do pracy z 2-modułową piłą  Prędkość produkcyjna przy średnicy logów 101-120 mm: 45 logów na minutę lub więcej  Średnica logów – do 200 mm lub więcej  Długość klejenia dopasowywana z poziomu HMI  Zdolność gromadzenia min. 300 logów  Prędkość pracy magazynu logów – do 45 logów/min lub więcej |
| **Podajnik logów** | Minimalne parametry:  Urządzenie dostosowane do pracy z 2-modułową piłą  Prędkość – min. 45 logów/min lub więcej  8 linii podawania logów do piły |
| **Piła do cięcia logów** | Minimalne parametry:  Ilość modułów: 2  Ilość linii – minimum 4/moduł (łącznie 8 linii)  Prędkość – do 250 cięć/min lub więcej (w zależności od formatu)  Maksymalna średnica ostrza – 610 mm  Średnica cięcia regulowana z panelu HMI  System zintegrowanego odpylania piły |
| **Tulejarka** | Minimalne parametry:  Odwijak bobiny z prędkością do 400 m/min lub więcej  Jednostka do zadruku tulei  Magazyn tulei  Prędkość produkcji – 160 m/min lub więcej  Długość tulei – min 2800 mm  Regulacja długości tulei – z poziomu HMI  Napęd cięcia tulei – serwomotor  Minimalna gramatura tulei – 280 g/m2  Maksymalna gramatura tulei – 600g/m2 lub więcej  Zdolność tworzenia tulei z jednego paska bobiny |
| Obszar maszyn od Gofrownic do Podajnika logów włącznie musi być zabudowany kabiną dźwiękoszczelną z dachem przesuwnym. | |

Dopuszcza się rozwiązania powyższe lub równoważne, tj. jakościowo nie gorsze, niż przedstawione w zapytaniu.

Informujemy, że Zamawiający planuje pozyskać zaliczkę w ramach umowy dofinansowania. Ponadto przewiduje się płatności zaliczkowe na rzecz Dostawcy – szczegóły ustanowione zostaną w umowie z Dostawcą.

Oferty powinny mieć termin ważności przynajmniej do 28.03.2023, a składać należy je do godziny 23:00 czasu lokalnego (PL) **do dnia 10.02.2023** drogą e-mailową ([m.giec@almus.pl](mailto:m.giec@almus.pl)), osobiście lub pocztą tradycyjną (podpisane) na adres:

Almus Sp. z o.o.

ul. Poniatowskiego 50

32-090 Słomniki

Otwarcie ofert nastąpi do 14.02.2023 do godziny 16:00 czasu lokalnego (PL). Wyniki postępowania ofertowego zostaną podane do wiadomości do 16.02.2023.

**Termin realizacji umowy**

Maksymalny termin realizacji umowy: 30.11.2023

1. **Warunki udziału w postępowaniu**

Do udziału w postępowaniu zapraszamy wszystkie podmioty, które wykonują działalność gospodarczą w obszarze odpowiadającym zakresowi zadania będącego przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego. Fakt złożenia oferty stanowi spełnienie warunku.

1. **Zakres wykluczenia**

Z udziału w postępowaniu wyklucza się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo   
z Zamawiającym, a także z którąkolwiek z osób wykonujących w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorących udział w procesie oceny ofert.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się relacje polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa   
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

1. **Zmiany w zakresie umowy**

**Zasady ogólne**

Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku   
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że:

1. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw i usług od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

* zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych,
* zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
* wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie

1. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

* konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których, działając   
  z należytą starannością, nie można było przewidzieć,
* wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie   
  w umowie

1. **Pozostałe warunki i informacje**

* nie przewiduje się warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, poza przypadkami opisanymi powyżej
* nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych
* nie przewiduje się możliwości składania ofert wariantowych
* nie planuje się dodatkowych zamówień związanych z zakresem objętym niniejszym zapytaniem, poza przypadkami opisanymi powyżej
* zastrzega się możliwość odrzucenia ofert, które nie będą kompletne i które nie będą zawierały wszystkich wskazanych elementów (włącznie z oświadczeniami i innymi wymaganymi załącznikami)
* oferent musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z przesłanym wzorem)
* oferent nie może być powiązany z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo
* złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją wszystkich warunków i wymogów podanych w niniejszym zapytaniu

1. **Dokumenty niezbędne do złożenia**

Oferent musi złożyć:

1. Kompletną ofertę, zawierającą wszystkie wymagane informacje opisane w zapytaniu (w szczególności okres ważności oferty oraz okres gwarancji)
2. Oświadczenie o braku powiązań (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania)
3. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania)

W sprawach formalnych i organizacyjnych należy kontaktować się z: Panem Marcinem Giec ([m.giec@almus.pl](mailto:m.giec@almus.pl), +48 536 720 300).

**Załączniki do zapytania ofertowego:**

Wzór: OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ

Wzór: OŚWIADCZENIE O ZGODZIE NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH